Woodpecker
بیش از سه دهه نوآوری در خدمت دندانپزشکی جهان
شرکت Woodpecker از سال ۱۳۶۸ (۱۹۸۹) فعالیت خود را در زمینه تحقیق، توسعه و تولید تجهیزات دندانپزشکی آغاز کرد. این برند با بیش از ۳۷ سال تجربه، امروزه محصولات خود را در ۱۴۷ کشور و منطقه عرضه کرده و به یکی از معتبرترین تولیدکنندگان تجهیزات دندانپزشکی جهان تبدیل شده است.
Woodpecker با ارائه ۱۵ گروه تخصصی محصول، راهکارهای نوآورانه‌ای در حوزه‌های اندودانتیکس، جرم‌گیری اولتراسونیک، جراحی، ایمپلنت، تصویربرداری دیجیتال، رادیوگرافی، لیزر و سایر تجهیزات تخصصی دندانپزشکی ارائه می‌دهد.
سرمایه‌گذاری مستمر در تحقیق و توسعه، ثبت صدها پتنت و تولید محصولات مطابق با استانداردهای بین‌المللی، کیفیت، دقت و ایمنی را به شاخصه اصلی این برند تبدیل کرده است. امروز Woodpecker نماد نوآوری، اعتماد و فناوری پیشرفته در صنعت دندانپزشکی جهان است.

























i-Sensor
Precision Imaging • Intelligent Diagnosis
i-Sensor سنسور رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی با فناوری CMOS، رزولوشن تئوری 25 lp/mm و مبدل 16-bit ADC است که تصاویری با بیش از 60,000 سطح خاکستری ارائه می‌دهد. طراحی فوق‌باریک 4.5 mm، استاندارد IP68، مقاومت کابل در بیش از 80,000 بار خم‌شدن و نرم‌افزار هوشمند، تصویربرداری سریع، دقیق و قابل اعتماد را تضمین می‌کنند.
Key Features
· فناوری CMOS
· رزولوشن 25 lp/mm
· مبدل 16-bit ADC
· بیش از 60,000 سطح خاکستری
· ضخامت 4.5 mm
· استاندارد IP68
· مقاومت کابل 80,000+ بار خم‌شدن
· AI Dental برای تحلیل هوشمند تصاویر
AI Dental
فناوری AI Dental با تحلیل خودکار تصاویر، در تشخیص پوسیدگی (Caries) و ضایعات پری‌آپیکال (Periapical Lesions)، نمایش نواحی مشکوک و تهیه گزارش دیجیتال، دقت تشخیص و ارتباط با بیمار را ارتقا می‌دهد.
i-Sensor Size 1
38.5 × 25.0 × 4.5 mm
سطح فعال: 20 × 30 mm
مناسب برای Pediatric • Anterior
i-Sensor Size 1.5
43.5 × 29.2 × 4.5 mm
سطح فعال: 24 × 33 mm
مناسب برای Routine Imaging
i-Sensor Size 2
45.0 × 31.6 × 4.5 mm
سطح فعال: 26 × 36 mm
مناسب برای Posterior • Bitewing • Adult





i-Scan Pro
Intelligent Imaging • Faster Workflow
i-Scan Pro اسکنر فسفرپلیت دیجیتال پیشرفته‌ای است که با کیفیت تصویربرداری تا 27 lp/mm، موتور Brushless، پردازنده AMD و معماری سخت‌افزاری نسل جدید، اسکن سریع، پایدار و تصاویر با وضوح بالا را برای گردش کار دیجیتال فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی
· کیفیت تصویربرداری تا 27 lp/mm
· موتور پرسرعت Brushless
· پردازنده AMD
· معماری سخت‌افزاری نسل جدید
· پردازش هوشمند تصاویر
· Smart IP Configuration
· ۴ روش اتصال (Direct، Adapter، Router و Wi-Fi)
· پایگاه داده داخلی بیماران

پردازش هوشمند تصاویر
الگوریتم‌های هوشمند، تصاویر را متناسب با نوع درمان بهینه‌سازی می‌کنند.
· Original – تصویر خام
· Line Pair – ارزیابی وضوح
· Oral Root Canal – اندودانتیکس
· Oral Caries – تشخیص پوسیدگی
· Oral Fine – تصویربرداری روتین
· Oral HD – نمایش حداکثر جزئیات

اتصال و مدیریت اطلاعات
پشتیبانی از ۴ روش اتصال همراه با Smart IP Configuration، انتقال سریع و پایدار اطلاعات را تضمین می‌کند. همچنین پایگاه داده داخلی امکان ثبت، مدیریت و بازیابی اطلاعات و تصاویر بیماران را بدون نیاز به اتصال دائمی به رایانه فراهم می‌سازد.





Ai Ray Pro
Intelligent Positioning • One-Shot Precision
Ai Ray Pro رادیوگرافی پرتابل دیجیتال مجهز به سیستم هوشمند موقعیت‌یابی (IPS) است که با تشخیص هوشمند فاصله، ژیروسکوپ داخلی و الگوریتم رهگیری پویا، تصویربرداری دقیق را تنها با یک بار اکسپوژر امکان‌پذیر می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی
· سیستم هوشمند موقعیت‌یابی (IPS)
· Smart Distance Sensing با هشدار خودکار در فاصله بیش از 80 cm
· کالیبراسیون خودکار با Gyroscope
· دقت موقعیت‌یابی ≤2°
· تیوب فرکانس بالای Canon
· نقطه کانونی 0.4 mm
· محافظ 0.3 mm Pure Lead با 99.9٪ کاهش نشت پرتو
· بیش از 1500 اکسپوژر با هر بار شارژ

موقعیت‌یابی هوشمند
فناوری IPS با سه مرحله Smart Distance Sensing، Auto Gyroscope Calibration و Precision Positioning، زاویه دستگاه را به‌صورت خودکار تنظیم کرده، در فاصله بیش از 80 سانتی‌متر هشدار می‌دهد و با دقت ≤2° احتمال تکرار اکسپوژر را به حداقل می‌رساند.

تصویربرداری ایمن و دقیق
تیوب فرکانس بالای Canon و نقطه کانونی 0.4 mm، تصاویری شفاف و دقیق ارائه می‌دهند. همچنین محافظ 0.3 mm Pure Lead با 99.9٪ کاهش نشت پرتو، ایمنی بیشتری را فراهم کرده و باتری پرظرفیت دستگاه امکان ثبت بیش از 1500 اکسپوژر را با هر بار شارژ فراهم می‌کند.










Mini Ray
Power Meets Clarity
DTE Mini Ray رادیوگرافی پرتابل دیجیتال جمع‌وجور و قدرتمندی است که با فناوری High-Frequency DC، تیوب فرکانس بالا و سیستم هوشمند تشخیص زاویه، تصویربرداری دقیق، ایمن و پایدار را در تمامی شرایط درمانی فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی
· فناوری High-Frequency DC
· تیوب فرکانس بالا با عمر بیش از 60,000 اکسپوژر
· نقطه کانونی 0.4 mm Focal Spot
· محافظ 99.9% Pure Lead Shielding
· سنسور هوشمند تشخیص زاویه
· توان 70 kV / 2 mA / 140 W
· تراشه قدرتمند آمریکایی با کنترل پایدار خروجی
· بیش از 500 اکسپوژر با هر بار شارژ

تصویربرداری هوشمند
سنسور تشخیص زاویه، زاویه نگهداری دستگاه را به‌صورت لحظه‌ای نمایش داده و امکان تنظیم دقیق متناسب با وضعیت بیمار را فراهم می‌کند تا خطاهای تصویربرداری کاهش یابد.

عملکرد، ایمنی و طراحی
تیوب فرکانس بالا با 0.4 mm Focal Spot تصاویری شفاف و دقیق ایجاد می‌کند و محافظ 99.9% Pure Lead همراه با سیستم‌های محافظت در برابر ولتاژ و دمای بالا، ایمنی بیشتری را تضمین می‌کند. همچنین نمایشگر 2.8 اینچی HD، طراحی سبک و ارگونومیک و امکان کار با یک دست، استفاده روزمره از دستگاه را آسان‌تر می‌سازد.









Implant-X
Precision • Strength • Safety
Implant-X موتور ایمپلنت پیشرفته‌ای است که با موتور سوئیسی، فناوری FOC و طراحی ارگونومیک، دقت، قدرت و کنترل پایدار را در تمامی مراحل جراحی ایمپلنت فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی
· موتور قدرتمند Swiss
· فناوری کنترل هوشمند FOC
· گشتاور موتور 5.5 N·cm
· حداکثر گشتاور خروجی 80 N·cm
· موتور و کابل قابل اتوکلاو
· آنگل نوری LED
· صفحه‌نمایش لمسی رنگی
· پمپ پریستالتیک کم‌صدا
· پدال چندمنظوره

عملکرد دقیق و آسان
موتور سوئیسی و فناوری FOC، گشتاور پایدار 80 N·cm و عملکردی نرم را در تمامی سرعت‌ها فراهم می‌کنند. آنگل LED با لرزش کم، دقت جراحی را افزایش می‌دهد و صفحه‌نمایش لمسی، پمپ پریستالتیک کم‌صدا و پدال چندمنظوره، کاربری آسان و کنترل کامل دستگاه را امکان‌پذیر می‌سازند.

















لوپ‌های جراحی DentsMind
Precision • Clarity • Comfort
لوپ‌های جراحی DentsMind با اپتیک HD و طراحی ارگونومیک، دیدی شفاف، بزرگنمایی دقیق و راحتی بیشتر را در درمان‌های طولانی فراهم می‌کنند. این محصول در دو مدل 0° (Direct Vision) و 48° (Ergo Vision) عرضه می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی
· دو طراحی Direct Vision (0°) و Ergo Vision (48°)
· اپتیک HD با وضوح و کنتراست بالا
· کاهش فشار بر گردن، شانه و کمر
· هدبند Comfort-Fit
· سازگار با چراغ هدبندی i Light
· بزرگنمایی‌های متنوع برای کاربردهای مختلف

Direct Vision (0°)
دید مستقیم، میدان دید وسیع و تصویر شفاف؛ مناسب درمان‌های عمومی و تخصصی.
بزرگنمایی: 3.5X، 4X، 5X
وزن: 80–86 g
فاصله کاری: 280–600 mm

Ergo Vision (48°)
طراحی ارگونومیک برای حفظ وضعیت طبیعی بدن و کاهش خستگی؛ ایده‌آل برای ایمپلنت، اندودانتیکس، جراحی و پروتز.
بزرگنمایی: 3X، 4X، 5X
وزن: 82–89 g
فاصله کاری: 280–600 mm

i Light
Lightweight • Powerful • Natural Illumination
چراغ هدبندی i Light با وزن تنها 24 گرم، نور سفید طبیعی با شدت 70,000 Lux و دمای رنگ 5500K را فراهم می‌کند و برای درمان‌های طولانی طراحی شده است.
ویژگی‌های کلیدی
· وزن 24 g
· شدت روشنایی 70,000 Lux
· دمای رنگ 5500 K
· باتری 2800 mAh
· 6 ساعت کارکرد مداوم
· شارژ کامل در 4 ساعت
· طول عمر 50,000 ساعت

